[image: image1.png]IO

EneBatopHe obnagHaHHs

Kopnycu Ta wadu enekTpoTexHiuHi

Onopu ANs 30BHILUHbOrO OCBITIEHHS

MN ®ipma «FinpoH». Ykpaita, 09113, m. Bina Liepkea, syn. Ckeupcbke woce, 194a,

T/$. (0456) 34-48-22; 34-44-40; 36-04-87, Mo6. (098) 558-67-02; 099-767-13-91,
kop EAPTIOY 23244621, p/p 26004117027 B AT «PAVIDA3EH BAHK ABAJIb» B M. Kuis, MDO 380805.





Галерея надсилосна
з опорами
Паспорт
ЗМІСТ:
1. Загальні відомості








3
2. Технічні характеристики







3
3. Загальний вигляд і креслення 






4
4. Гарантійні зобов`язання 







6
1. Загальні відомості

Галереї надсилосні з опорами використовуються на елеваторах та інших зернопереробних підприємствах для встановлення транспортерів над ємностями і їх подальшого обслуговування.
Взаємне розташування несучих та огороджуючих конструкцій визначає компоновку прогонової конструкції: несучі конструкції по висоті розташовуються в межах технологічного габариту.
За типом конструктивного рішення прогонова будова галереї належить до групи несучих конструкцій прогонових будов з металевих оболонок прямокутного перерізу, які суміщують несучі та огороджувальні функції. Вибір траси, кути нахилу (не більше 10°) і розташування опор визначаються вимогами технології та особливостями генплану підприємства Замовника.
Внутрішні розміри прогонової будови галереї по ширині і висоті забезпечують нормальні та безпечні умови експлуатації та ремонту транспортерів.
2. Технічні характеристики

Галерея надсилосна представляє собою збірну металоконструкцію виготовлену із конструктивної сталі і вкриту цинковим покриттям по технології гарячого цинкування. Секції галереї мають негабаритні для транспортування розміри, тому поставляються на монтаж у вигляді окремих елементів. Монтажні стики виконуються на болтових з'єднаннях.
Ширина опори в рівні фундаменту дорівнює відстані між осями галереї. Просторові опори повинні забезпечувати стійкість галереї в поздовжньому напрямку і передачу горизонтальних сил на фундаменти.
Максимальна висота опори не більше 45,69 м.
Опори галерей мають, як правило, негабаритні для транспортування розміри, тому поставляються на монтаж у вигляді окремих елементів. Монтажні стики виконуються на болтах.
Загальні технічні характеристки галереї та опори наведені в таблиці 1 і 2.
Таблиця 1.
	Найменування
	Макс. довжина без додаткових опор, м
	Макс. навантаж., кг/м.пог
	Макс. снігове навантаж., кг/м2
	Макс. вітрове навантаж., м/с
	Допустимий прогиб на прогоні, мм
	Ширина секції, мм
	Висота секції, мм
	Довжина секції, мм
	Висота секції з поручнем, мм

	Секція галереї 4624 С1.1
	12,2
	245
	82
	50
	100
	1170
	610
	3046
	1800

	Секція галереї 4624 С1.2
	6,1
	245
	82
	50
	100
	1170
	610
	1523
	1800
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Таблиця 2.
3. Загальний вигляд і креслення
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Рис. 1 Загальний вигляд галереї надсилосної і опори
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Рис. 3 Секція Галереї 4624 С1.1 
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Рис. 4 Секція Галереї 4624 С1.2 
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Рис. 5 Секції опориї 4624 і 4646
4. гарантійні зобов'язання
Поставка самопливного обладнання здійснюється згідно договору з покупцем, перелік обладнання вказується у специфікації до договору. Умови гарантії узгоджені гарантійною угодою. 
!!! Виробник залишає за собою право на конструктивні зміни, спрямовані на вдосконалення роботи обладнання, без попередження замовника.
Найменування�
Макс.висота опори, м�
Макс. навантаж., кг�
Макс. вітрове навантаж., м/с�
Ширина секції, мм�
Висота секції, мм�
Глибина секції, мм�
�
Секція опори 4646 Т4�
30,48�
8100�
50�
1259�
1523�
1259�
�
Секція опори 4624 Т4�
30,48�
8100�
50�
1259�
1523�
700�
�
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